|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\satinalma03\Desktop\ORTALI LOGO TÜRKÇE.png** | T.C.  ÇANKIRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi  **(SATINALMA/DOĞRUDAN TEMİN)** |  |

**SAYI :** 50990011- **TARİH :22/10/2019**

**KONU : TEKLİF VERMEYE DAVET**

**Tekliflerin verileceği son tarih :28/10/2019**

**Saat : 11:00'e kadar**

**FİRMALARA**

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’mizin ihtiyacı olan aşağıda yazılı mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun **22-d** maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar; teklif mektubunda adı geçen mal alımı işi için birim fiyatınızın KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek proformanızı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın alma (doğrudan temin) birimine göndermenizi veya fakslamanızı;

Rica ederim.

Dt.Seyfi Barış EKŞİ

Baştabip

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **MALZEME ADI** | **MİK.** | | **BİRİMİ** | **B.FİY.** | **TOPLAM** |
| **1** | **STERİLİZASYON PAKETİ ISITICI DİRENÇ/RESİSTANSI** | **2** | | ADET |  |  |
| **2** | **DİŞ ÜNİTİ TABLET TUTMA KOLU MEKANİK** | **1** | | ADET |  |  |
| **3** | **DİŞ ÜNİTİ AERATÖR HORTUMU YIKAMA** | **3** | | ADET |  |  |
| **4** | **DENTAL HAVA-SU SPREY HORTUMU** | **1** | | ADET |  |  |
| **5** | **DENTAL HAVA-SU SPREY UCU** | **1** | | ADET |  |  |
| **6** | **DİŞ ÜNİTİ HAVA-SU KONTROL BLOĞU TAMİR TAKIMI** | **2** | | ADET |  |  |
| **7** | **ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI KARIŞTIRMA KABI** | **12** | | ADET |  |  |
| **8** | **DENTAL VALF AERATÖR TAKOZU** | **4** | | ADET |  |  |
| **9** | **DİŞ ÜNİTİ AYAK PEDALI PNOMATİK SWİTCH** | **2** | | ADET |  |  |
| **10** | **DİŞ ÜNİTİ SU KONTROL VALFİ** | **2** | | ADET |  |  |
| **11** | **DİŞ ÜNİTİ PNOMATİK T TİPİ BORU** | **1** | | ADET |  |  |
|  | **KDV HARİÇ TOPLAM BEDEL** | |  | | |  |

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin TAMAMI KDV HARİÇ (RAKAMLA)……..….………… TL (YAZI İLE) …………………….……………………………. TL. karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| Teslimat Süresi : | ………………….. |
| KDV Oranı : | ………………….. |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| TARİH  FİRMA KAŞE |
| ADI SOYADI İMZA |

**GENEL ŞARTLAR:**

1-Teklifimizdeki sayı numaranın teklif zarfı üzerine mutlaka yazılması gereklidir. Satın alma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya (**0376) 213 00 35** nolu faks no’suna fakslanacak aslı posta ile idaremize gönderilebilir (Gönderilen mail(cankiriadsm.stnalma@saglik.gov.tr) ve fakslardan sonra ( 0 376 ) 213 00 33 no’ lu irtibat telefonundan **tekliflerinizin ulaştığına dair mutlaka teyit alınız**.)

2-İstekliler tekliflerini(**Tekliflerin verileceği son tarih : 28/10/2019 - Saat : 11:00'a kadar** ) KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.

3-Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4-Ödeme saymanlık ödeme durumuna göre en kısa sürede yapılacak.

5-Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6-Nakliye, sigorta, resim-harç vb. giderler yükleniciye aittir. Kısmı teklifler de verilebilir.

7- Malzemeler ile ilgili olarak marka ve modele göre numune veya katalog talep edilecektir. Ona göre değerlendirmesi yapılacaktır.

YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1-POŞETLEME CİHAZI REZİNSTANSI**

1. Faro Marka Cihazlara Uyumlu Olmalıdır
2. 1250-1500 Watt Arasında Olmalıdır
3. Çubuk Şeklinde Olmalıdır
4. Her İki Tarafında Yanmaz Kablo olmalıdır.

**2- DİŞ ÜNİTÜ TABLET ALT DEMİRİ**

1. Advance Marka Cihazlara Uyumlu Olmalıdır
2. Paslanmaz Olmalıdır
3. Üzerinde Bağlantı Delikleri Olmalıdır

**3- DİŞ ÜNİTÜ AİRATÖR HORTUMU YIKAMA**

1. İki Delikli Borden Olmalıdır
2. En Az 150 Cm Uzunluğunda Olmalıdır
3. Silikon Olmalıdır
4. Ataçları Üzerinde Olmalıdır

**4- DENTAL HAVA SU SPREY HORTUMU**

1. En Az 150 Cm Uzunluğunda Olmalıdır
2. Silikon Olmalıdır
3. İçerisinde 2 Adet 2x4 Hortum Olmalıdır

**5- DENTAL HAVA SU SPREYİ UCU**

1. Paslanmaz Olmalıdır
2. Hava Ve Su Ayrı Ayrı Çalışabilmedir
3. Uç Kısmı Kolay Çıkartılabilmelidir
4. Uç Kısım 134 Derecede Steril Edilebilmelidir

**6- DİŞ ÜNİTÜ HAVA SU KONTROL BLOĞU**

1. 4 Lü Olmalıdır
2. Üzerinde Hava Ayarı Yapılabilmelidir
3. Üzerinde Rekorları Takılı Olmalıdır.

**7-ALGİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI KABI**

1-Alginat karıştırma cihazı için kullanılmaya el verişli, sert plastikten mamül edilmiş olmalıdır.

8- **DENTAL VALF AERATÖR TAKOZU**

1. Plastik Malzemeden Olmalıdır
2. Hastanemizdeki Cihazlara Uyumlu olmalıdır

9-  **DİŞ ÜNÜTÜ ELETRİKLİ PÜNOMATİK SWİÇ**

1. Hava İle Çalışmalıdır
2. Sviç En Az 3 Bacak Olmalıdır

10- **DİŞ ÜNİTÜ PÜNOMATİK SU VALFİ**

1. Pnomatik Sistemle Çalışmalıdır
2. Pirinç Malzemeden Olmalıdır
3. Kurumuzda Bulunan Cihazlara Uyumlu Olmalıdır

11- **DİŞ ÜNİTÜ PNÖMATİK SAKŞIN T 'Sİ**

1. Su Basıncı İle Çalışmalıdır
2. Pirinç Malzemeden Olmalıdır
3. Üzerinde Gider Hortumu Ve Sakşın Hortumu Takılacak Rekorlar Olmalıdır

NOT : 1-Alınan malzemeler cihazlara uyumlu olacak .

2-Malzemeler ile ilgili olarak marka ve modele göre numune veya katalog talep edilecektir. Ona göre değerlendirmesi yapılacaktır.

…./10/2019 Sağlık Mem.C.ERBASAN

…./10/2019 İd.Mali Hiz.Müd.:T.DİNÇ